(module RFM95 (layer F.Cu) (tedit 585E5D4C)
  (fp_text reference REF** (at 2 -2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value RFM95 (at 13.5 -1.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0 15) (end 0 14.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 16 15) (end 0 15) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 16 14.8) (end 16 15) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 16 12.8) (end 16 13.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 16 10.8) (end 16 11.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 16 8.8) (end 16 9.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 16 6.8) (end 16 7.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 16 4.8) (end 16 5.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 16 2.8) (end 16 3.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 16 0.8) (end 16 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 16 -1) (end 16 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0 12.8) (end 0 13.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0 -0.8) (end 0 -1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1 -0.8) (end 0 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0 1.2) (end 0 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0 3.2) (end 0 2.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0 4.8) (end 0 5.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0 6.8) (end 0 7.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0 8.8) (end 0 9.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0 10.8) (end 0 11.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0 -1) (end 16 -1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd oval (at 0 0) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0 2) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0 4) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0 6) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 0 8) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 0 10) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 0 12) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 0 14) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 16 14) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 16 12) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 16 10) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at 16 8) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at 16 6) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at 16 4) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at 16 2) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at 16 0) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
