(module SMA_Edge_UFL_Combo (layer F.Cu) (tedit 5E2D63D1)
  (descr "Connector SMA, 0Hz to 20GHz, 50Ohm, Edge Mount (http://suddendocs.samtec.com/prints/sma-j-p-x-st-em1-mkt.pdf)")
  (tags "SMA Straight Samtec Edge Mount")
  (attr smd)
  (fp_text reference ANT1 (at -2.159 -3.3528 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Antenna (at 0 13) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.25 -2.76) (end 0 -2.26) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.25 -2.76) (end -0.25 -2.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0 -2.26) (end 0.25 -2.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0 3.1) (end -0.64 2.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.64 2.1) (end 0 3.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_text user %R (at 0 4.79 180) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4 2.6) (end 4 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.68 12.12) (end -3.68 12.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4 2.6) (end -4 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4 -2.6) (end 4 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4 2.6) (end 4 -2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.68 12.12) (end -3.68 12.12) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4 2.6) (end -4 -2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4 -2.6) (end 4 -2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.165 11.62) (end -3.165 11.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.175 -1.71) (end 3.175 11.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.175 -1.71) (end 2.365 -1.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.365 -1.71) (end 2.365 2.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.365 2.1) (end -2.365 2.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.365 2.1) (end -2.365 -1.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.365 -1.71) (end -3.175 -1.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.175 -1.71) (end -3.175 11.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.1 2.1) (end -4.1 2.1) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
  (fp_text user "PCB Edge" (at 0 2.6) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -3.68 2.6) (end -4 2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.68 12.12) (end -3.68 2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.68 2.6) (end 4 2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.68 2.6) (end 3.68 12.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.68 2.6) (end -4 2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.68 12.12) (end -3.68 2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4 2.6) (end 3.68 2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.68 2.6) (end 3.68 12.12) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.95 2) (end -0.84 2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.84 2) (end 1.95 2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 2 smd custom (at -3.00228 -1.6002) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.5 -0.5) (xy 1.95 -0.5) (xy 1.95 1.5) (xy 0.85 1.5) (xy 0.85 3.7)
         (xy -0.5 3.7)) (width 0))
    ))
  (pad 2 smd custom (at 1.5494 -1.6002) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.5 -0.5) (xy 1.95 -0.5) (xy 1.95 3.7) (xy 0.6 3.7) (xy 0.6 1.5)
         (xy -0.5 1.5)) (width 0))
    ))
  (pad 2 smd rect (at -2.825 0) (size 1.35 4.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.825 0) (size 1.35 4.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0.9906) (size 1.2 2.1) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_Coaxial.3dshapes/SMA_Samtec_SMA-J-P-X-ST-EM1_EdgeMount.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
